**Дефектный акт № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

Название организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Модель станка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Год выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид станка | Чистый | Грязный |
| 2 | Внешние повреждения кожуха приводных ремней | Да | Нет |
| 3 | Состояние приводных ремней | Рабочее | Не рабочее |
| 4 | Повреждение питающего кабеля | Да | Нет |
| 5 | Состояние электродвигателя | Рабочее | Не рабочее |
| 6 | Состояние УЗО | Рабочее | Не рабочее |
| 7 | Повреждение шкива электродвигателя | Да | Отсутствует |
| 8 | Состояние ножей | Рабочее | Не рабочее |
| 9 | Повреждение рукоятки пуска подвижного ножа | Да | Отсутствует |
| 10 | Уровень масла в корпусе станка | В норме | Отсутствует |
| 11 | Состояние маховика | Рабочее | Не рабочее |
| 12 | Повреждение сальника приводного вала | Да | Отсутствует |
| 13 | Состояние подшипников передач | Рабочее | Не рабочее/  заклинены |
| 14 | Состояние упора зацепного механизма | Рабочее | Не рабочее |
| 15 | Повреждение площадки крепления электродвигателя | Да | Отсутствует |
| 16 | Посторонние шумы в редукторе | Да | Отсутствует |
| 17 | Состояние герметизации крышек подшипников | Рабочее | Не рабочее |
| 18 | Состояние масла в станке | Нормальное | Отработанное |

Контактный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_